Version 1.0

[This]
Resolution = 960
Left = 0
Top = -640
Right = 1024
Bottom = 370
DaytimeImage = panel.bmp
NighttimeImage = panel_n.bmp
Center = 544, -96
Origin = 544, -256

[Pilotlamp]
Subject = true
Location = 165, 131
DaytimeImage = speed.png
NighttimeImage = speed_n.png
TransparentColor = #000000
Layer = 10

[Needle]
Subject = kmph
Location = 196, 164
DaytimeImage = needle_speed.png
NighttimeImage = needle_speed_n.png
TransparentColor = #000000
Origin = 8, 256
Layer = 9
Radius = 70
InitialAngle = -118
LastAngle = 115
Minimum = 1
Maximum = 120
NaturalFreq = 6.3
DampingRatio = 0.5

[Needle]
Subject = kmph
Location = 197, 166
DaytimeImage = needle_speed_shadow.png
NighttimeImage = needle_speed_null.png
Origin = 16, 272
Layer = 5
Radius = 74
InitialAngle = -118
LastAngle = 115
Minimum = 1
Maximum = 120
NaturalFreq = 6.3
DampingRatio = 0.5

[Pilotlamp]
Subject = true
Location = 412, 165
DaytimeImage = press.png
NighttimeImage = press_n.png
TransparentColor = #000000
Layer = 10

[Needle]
Subject = sap
Location = 420, 173
DaytimeImage = needle_prs_low.png
NighttimeImage = needle_prs_low_n.png
TransparentColor = #000000
Origin = 32, 164
Layer = 8
Radius = 62
InitialAngle = -129
LastAngle = 134
Minimum = 10
Maximum = 1000
NaturalFreq = 63
DampingRatio = 0.1

[Needle]
Subject = sap
Location = 422, 177
DaytimeImage = needle_prs_low_shadow.png
NighttimeImage = needle_prs_null.png
Origin = 32, 170
Layer = 5
Radius = 64
InitialAngle = -129
LastAngle = 134
Minimum = 10
Maximum = 1000
NaturalFreq = 63
DampingRatio = 0.1

[Needle]
Subject = bc
Location = 420, 173
DaytimeImage = needle_prs_up.png
NighttimeImage = needle_prs_up_n.png
TransparentColor = #000000
Origin = 32, 164
Layer = 9
Radius = 62
InitialAngle = -129
LastAngle = 134
Minimum = 10
Maximum = 1000
NaturalFreq = 63
DampingRatio = 0.1

[Pilotlamp]
Subject = true
Location = 642, 166
DaytimeImage = press2.png
NighttimeImage = press2_n.png
TransparentColor = #000000
Layer = 10

[Needle]
Subject = mr
Location = 650, 174
DaytimeImage = needle_prs_low.png
NighttimeImage = needle_prs_low_n.png
TransparentColor = #000000
Origin = 32, 164
Layer = 8
Radius = 62
InitialAngle = -129
LastAngle = 134
Minimum = 10
Maximum = 1000
NaturalFreq = 0

[Needle]
Subject = mr
Location = 652, 177
DaytimeImage = needle_prs_low_shadow.png
NighttimeImage = needle_prs_null.png
Origin = 32, 170
Layer = 5
Radius = 64
InitialAngle = -129
LastAngle = 134
Minimum = 10
Maximum = 1000
NaturalFreq = 0

[Needle]
Subject = er
Location = 650, 174
DaytimeImage = needle_prs_up.png
NighttimeImage = needle_prs_up_n.png
TransparentColor = #000000
Origin = 32, 164
Layer = 9
Radius = 62
InitialAngle = -129
LastAngle = 134
Minimum = 10
Maximum = 1000
NaturalFreq = 63
DampingRatio = 0.1

[Needle]
Subject = am
Location = 881, 170
DaytimeImage = needle_speed.png
NighttimeImage = needle_speed_n.png
TransparentColor = #000000
Origin = 8, 256
Layer = 9
Radius = 70
InitialAngle = -120
LastAngle = 120
Minimum = -500
Maximum = 500
NaturalFreq = 7.9
DampingRatio = 0.5

[Needle]
Subject = am
Location = 882, 172
DaytimeImage = needle_speed_shadow.png
NighttimeImage = needle_speed_null.png
Origin = 16, 256
Layer = 5
Radius = 70
InitialAngle = -120
LastAngle = 120
Minimum = -500
Maximum = 500
NaturalFreq = 7.9
DampingRatio = 0.5

[Pilotlamp]
Subject = true
Location = 850, 137
DaytimeImage = am.png
NighttimeImage = am_n.png
TransparentColor = #000000
Layer = 10

; ATS (‹ž‹})
;[Pilotlamp]
;Subject = ats0
;Location = 16, -48
;DaytimeImage = ats15.bmp
;TransparentColor = #000000
;Layer = 10
;[Pilotlamp]
;Subject = ats1
;Location = 16, -96
;DaytimeImage = ats45.bmp
;TransparentColor = #000000
;Layer = 10
