Version 1.0

[Flange]
0 = Flange0.wav

[Run]
0 = Run0.wav
1 = Run1.wav
2 = Run2.wav
3 = Run3.wav

[Motor]
0 = motor0.wav
1 = motor1.wav
2 = motor2.wav
3 = motor3.wav
4 = motor4.wav
5 = motor5.wav

[Switch]
0 = Point.wav

[Ats]
0 = bell.wav
1 = bellReverb.wav
2 = Halt.wav

[Brake]
BC Release High = Air.wav ; ゆるめ (高圧)
BC Release = Air.wav ; ゆるめ
BC Release Full = AirZero.wav ; 全ゆるめ
Emergency = EmrBrake.wav ; 非常

[Brake Handle]
Min = brakeRel.wav
Release = Brake.wav

[Master Controller]
Max = mcfull.wav
Min = mcdown.wav
Up =  mcup.wav
Down = mcdown.wav

[Compressor]
Release = CpEnd.wav
Loop = CpLoop.wav
Attack = CpStart.wav

[Door]
Open Left = DoorOpn.wav
Open Right = DoorOpn.wav
Close Left = DoorCls.wav
Close Right = DoorCls.wav

[Horn]
Primary = horn.wav
PrimaryRelease = hornrelease.wav
Secondary = Klaxon1.wav

[Suspension]
Left = SpringL.wav
Right = SpringR.wav

[Others]
Noise = Loop.wav
Shoe = Rub.wav

[Breaker]

[Pilot Lamp]
On = Leave.wav
