Model restauračního vozu WRrmz Českých drah pro MSTS - plná verze 3.0

změny :   - Hi-Res textury
	

3D model, textury : JaMar (Jamar@quick.cz)
fotodokumentace : Thunderbird (thunderbird@email.cz)

Jedná se o plně klimatizovaný restauračního vůz s vysokým komfortem, v tlakotěsném provedení s podvozky SGP 300 R/3S pro dvousetkilometrovou rychlost, s plynulou regulací vnitřní teploty od 20 do 24°C bez ohledu na venkovní teplotu. Součástí hygienického zabezpečení jsou dvě vakuová WC, umyvadlo s temperovanou vodou a elektrickým osušovačem rukou.
Výrobce : konsorcium SGP-Siemens a MSV Studénka

Freeware

Instalace :     1. Rozbalit obsah archivu do adresáře TRAINSET v MSTS.
		2. Vytvořit složení vlaku v consists editoru, který je součástí Activity Editoru


připomínky, dotazy: Jamar@quick.cz

!skiny nejsou kompatibilní s verzí 1. ani 2.!